《随州市中心城区道路系统专项规划（2025-2035年）》（公示稿）
一、基本情况

1、规划范围 

与《随州市国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的中心城区范围保持一致，中心城区城镇开发边界面积95.03平方千米，并与外围公路网做好衔接。

2、规划期限

与国土空间总体规划保持一致，基础年为2025年，近期为2025-2030年，远期为2031-2035年。

3、规划目标

打造与“汉襄肱骨、神韵随州”发展目标相适应的绿色交通体系，构建“高效、畅达、品质”的道路网体系，支撑和引领随州市高质量建设。

具体技术指标包括：

（1）高效：中心城区内部形成30分钟通勤圈，20分钟上高速，15分钟上快速通道；主干路运行速度≥30km/h。

（2）畅达：完善路网体系，增加路网密度，新建片区路网总密度≥8km/km2，已建片区路网总密度≥6km/km2。

（3）品质：道路绿化覆盖率≥20%，道路面积率≥15%，道路断面慢行空间占比≥20%。

4、规划原则

（1）战略前瞻

贴合随州城市发展格局与交通主流向布局路网，立足交通发展趋势预留远期空间，统筹近远期建设，保障交通用地可持续管控。

（2）科学引领

贯彻以人为本、绿色交通、小街区密路网、完整街道等先进规划理念，借鉴各地成熟经验，优化路网布局与道路断面，高效配置交通资源。

（3）统筹协同

衔接国土空间总体规划、控规、交通专项等各类规划，整合各片区多层级成果，统一形成路网一张图，支撑道路规划、建设与全周期管理。

（4）落地可行

研判用地、投资、建设条件，科学论证道路线位，确保方案落地可行，适配城市建设需求。

（5）分期实施

规划覆盖中心城区、远期至2035年，结合城市发展节奏分阶段设定建设目标与实施计划。

二、道路网规划方案

骨架路网规划方案

骨架路网包括Ⅰ级主干路和Ⅱ级主干路，其中Ⅰ级主干路包括准快速路和其他Ⅰ级主干路。

（1）I级主干路网布局方案

结合组团划分及需求分析，加强与高速出入口、国省干线衔接，考虑道路现状断面及实施条件，提升清河路、桃园路、新工五路道路等级为I级主干路，作为青年路、北外环路、甘沟子路替代分流方案；远期拓宽北外环路，构建“九横六纵”I级主干路网，支撑城市空间发展。

其中，“九横”包括新工五路、首义路、北外环路、桃园路、青年路-清河路、迎宾大道、编钟大道、红旗路、淅魏路-府君大道；“六纵”包括炎帝大道-G240、擂鼓墩大道-随城山大道、交通大道-淅河大道、季梁大道、鹿鹤大道、随州大道。
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图1“九横六纵”I级主干路网方案图

（2）准快速路布局方案

基于空间格局+组团划分+沿线用地+城市形象的思路，打通随城山大道、鹿鹤大道，延伸编钟大道、清河路，进一步从“九横六纵”I级主干路网梳理出准快速通道，形成“一环四放射”准快速路网方案，其中“一环”为桃园路、季梁大道、编钟大道、随城山大道-擂鼓墩大道；“四射”为交通大道、清河路、青年路、淅河大道。
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图2 中心城区准快速路方案图

（3）II级主干路布局方案
结合跨河跨铁路、核心保护环分析，形成13条Ⅱ级主干路，总长度79.5公里，作为骨架路网补充，为相邻组团间及组团内部交通服务。

降级甘沟子路、桃园路随州大道以东段、青年路随州大道以东段、解放路、文帝大道为次干路。经规划，中心城区范围内干线道路总长度219.0公里，路网密度2.03公里/平方公里。
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图3 中心城区主干路网方案图

2、次支路规划方案

规划新增加密次支路85条，长度48.3公里；调整道路等级6条。规划后次支路总规模由国土空间总体规划的438.9公里增至487.2公里。

3、立交节点布局方案
结合准快速路建设，预留立交空间，后续结合实际客流情况进行立交化改造，结合实施条件，共规划枢纽立交3个、菱形立交2个、预留立交2个。

结合节点所在周边用地功能，对立体交叉的道路进行梳理分类，在确定立交形式的基础上，根据规范要求确定立交各要素的规模，参考相似立体交叉节点的用地进行控制。

一般来说，枢纽立交按照苜蓿叶全互通立交控制用地，约20-30公顷；一般立交按照A型喇叭立交控制，约3.5-4.5公顷；按照菱形立交控制用地，约3.0公顷。
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图4中心城区立交节点规划布局图

4、旅游及货运通道体系布局方案

（1）旅游通道布局方案
结合文化旅游产业，支撑5A景区申报，布局“一横一纵”文化体验旅游通道。其中：“一横”为青年路，串联擂鼓墩遗址、古城及义地岗；“一纵”为炎帝大道，串联炎帝故里、擂鼓墩遗址、随城山公园。

（2）货运通道布局方案
结合特色产业、物流园区、公路货运枢纽，依托高速公路及国省干线，形成双环货运通道，其中：北部货运环线由北外环路、随州大道（G316）-随县外环、厉均线构成，承担高新区北部货运功能，中心城区货运环线由北外环路、随州大道（G316）、炎帝大道（G346）构成，形成中心城区核心区保护环，分离客货交通。
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图5中心城区旅游及货运通道规划布局图

5、道路网总体规划方案

本次专项规划统筹优化中心城区整体路网结构，对城市骨干道路实施提级改造，有效释放主干道通行潜力。针对次支路网薄弱问题，规划通过压缩街区尺度、加密支路布局、补齐连通通道，健全城市微循环体系，提升道路通达性。方案采用交通模型手段模拟远期出行流量，经标准化测算全域及分片区道路饱和度，精准校验路网承载能力；结合现状交通运行特征、各片区产业居住发展需求，统筹开展道路等级动态调整，适度调整道路等级，理顺路网功能层级，从结构层面全面改善城市交通运行效率。规划路网总体布局方案如下图所示。
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图6 中心城区路网总体规划方案布局图

三、近期建设规划

根据随州市当前的城市发展现状、交通需求特征以及本次路网规划方案的具体内容，为确保规划目标能够有效转化为实际成果，近期建设阶段重点推进“促衔接、优骨架、织密网、畅交通、提品质”五大工程。

1、促衔接：结合国省干线近期建设计划，推动城市内外交通有效衔接

结合随州绕城高速、G240、G346等国省干线公路的改线与新建工程，统筹推进北外环路、淅魏路至府君大道、清河路东段等城市主干道的建设与改造，进一步完善城市路网结构，提升区域交通承载能力。

2、优骨架：支撑六大组团发展，基本形成快速高效、结构合理的城市主干路网

推进准快速路建设，近期实现内环绿波控制，提升运行效率。在此基础上，逐步推进清河路、擂鼓墩大道、季梁大道等主要道路的快速化改造，通过增设高架、优化交叉口等方式，缓解交通拥堵，提高通行效率，形成城市快速交通环线。

3、织密网：对接城市开发及更新时序，结合已打通断头路，畅通微循环
精准对接城市开发及更新的时序安排，结合已打通的断头路工程成果，系统性畅通区域交通微循环。

4、畅交通：改造瓶颈路段节点、提升城市道路通行能力，缓解交通拥堵

为有效缓解城市交通拥堵问题，重点围绕“瓶颈路段改造、路网结构优化、老城区交通组织提升”三大方向，系统推进畅交通工程。

（1）结合堵点分析，改造瓶颈节点6处

通过精准识别交通堵点，对重点交叉口实施立体化或渠化改造，合理分配车道资源，提升路口通行效率。

（2）新改建道路3条

在完善路网结构方面，将新建或改建汉东路、云龙大道、新城路三条城市次干路，这三条道路的升级完善，将进一步优化区域交通网络，提升市民出行体验。

（3）优化老城区交通组织

针对老城区路网承载能力不足的问题，将实施精细化交通组织优化策略，包括设置单行微循环系统、优化信号灯配时、增设停车引导设施等，全面提升片区路网整体运行效率，切实缓解高峰时段交通拥堵，改善市民出行体验。

（4）提升公交出行体验，守护市民便捷出行

公交站台优化提升工程以乘客实际需求为核心导向，重点针对城区内空间局促、设施老旧的公交站点进行系统性改造。

（5）优化慢行出行环境，开展慢行示范道路建设

炎帝大道慢行系统优化提升：实现谒祖祈福区、遗址游览区、文物展示区快速通达，形成“快达慢游、移步易景”的整体游览格局，进一步提升片区的文化吸引力和服务品质。

交通大道慢行系统优化提升：通过统一设计语言与功能布局，以满足道路功能为主，美化沿途面貌为辅，强化了与周边环境的协调性。
5、提品质：支撑花园城市设计理念，制定街道设计标准，重塑街道品质

在随州城市道路规划建设中，贯彻道路花园化的先进理念，将生态、美观与实用功能紧密结合，研究制定一套契合本地发展与实际的街道设计标准体系。
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